**Elastische Produkte - Herstellerangaben / Produktbeschreibung**

***Resilient Products - Manufacturer's data / Product description***

Ohne diese Angaben wird der Bericht anhand der bis dahin vorliegenden Daten erstellt.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder Hilfestellung benötigen, wenden Sie sich bitte an

folgende E-Mail Adresse: [sales@tfi-aachen.de](mailto:sales@tfi-aachen.de)

*Without these specifications, the report will be created based on the currently available data.*

If you have questions or need further assistance, please send us an email: sales@tfi-aachen.de

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TFI-Auftragsnummer** | ***TFI order number*** |  | |
| **Produktname** | ***Product name*** |  | |
| **Produktmaterial**  (PVC, Kautschuk, PUR, …) | ***Product material***  *(PVC, rubber, PUR …)* | Material: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  heterogen / *heterogeneous*  homogen / *homogeneous* | |
| **Herstellungsart** | ***Type of manufacture*** |  | |
| **Produkttyp**  (Bahnenware, Fliesen …) | ***Type of product***  *(tiles, sheets, wall-to-wall …)* |  | |
| **Oberseitengestaltung** | ***Type of surface*** |  | |
| **Flächenbezogene Masse [g/m²]** | ***Mass per unit area [g/m²]*** |  | |
| **Gesamtdicke [mm]** | ***Total thickness [mm]*** |  | |
| **Nutzschichtdicke [mm]** | ***Thickness of the use surface [mm]*** |  | |
| **Nur für Brandprüfungen:** nachfolgende Informationen müssen vor der Prüfdurchführung vorliegen, andernfalls ist das Prüfergebnis ggfls. für Ihren Einsatztbereich nicht gültig!  ***Only for fire tests:*** *The following information must be available before the test is carried out, otherwise the test result may not be valid for your area of application!* | | | |
| **Produkttyp** | ***Type of product*** | EN 14041  =>  elastischer Bodenbelag / *resilient floor covering*  EN 14904 Mehrzweck-Sporthallenböden / *indoor surfaces for multi-sports use*  EN 15102 Dekorative Wandbekleidung / *decorative wall covering*  =>  Rollenform / *roll form*  =>  Plattenform / *panel form*  sonstiges / *other* |  |
| **Einsatz von spezifischen Prozessen, Verfahren oder Abläufen zur Verbesserung des Brandverhaltens (z.B. Einsatz von Flammschutzmitteln)** | ***Use of specific processes, methods or operations to optimise the reaction to fire (e.g. use of flame retardants)*** | nein / *no* | |
| ja / *yes*  =>  auf der Nutzschicht / *on the use surface*  *Wenn zutreffend muss vor der Brandprüfung ein Wasch- und Reinigungsverfahren gemäß Produktnorm durchgeführt werden.*  *If applicable, a washing and cleaning process according the product specification must be carried out before the fire test*  =>  in der Rückenbeschichtung /  *in the back coating*  =>  Sonstiges */ other* | |
| **Verlegeanleitung  bei Verklebung:** | ***Installation instructions for adhesive laying:*** | beigefügt / *enclosed* | |
| **Klebstoff (Produktbezeichnung, Hersteller)** | ***Adhesive (Product designation, Manufacturer)*** | *Das Prüfergebnis der Brandprüfung im verklebten Zustand gilt für den Einsatzbereich mit diesem Klebstoff.*  *The test result of the fire test in the glued state applies to the area of application with this adhesive.*  *Das Prüfergebnis einer Brandprüfung im unverklebten Zustand gilt für den Einsatzbereich mit und ohne Klebstoff. (gemäß EN 14041)*  *The test result of a fire test in the unglued state applies to the area of application with and without adhesive. (according to EN 14041)* | |
| **Trägerplatte** | ***Substrate*** | Faserzementplatte gemäß EN 13238  *fibre cement board according EN 13238*  Spanplatte gemäß EN 13238  *particleboard according EN 13238*  sonstiges / *other*  *Das Prüfergebnis auf einer Spanplatte gemäß EN 13238 gilt auch für Einsatzbedingungen auf einer Faserzementplatte (gemäß EN 14041)*  *The test result on a particleboard according to EN 13238 is also valid for application conditions on a fiber cement board (according to EN 14041)* | |

Datum / *date*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift / *signature*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_